吞咽障碍治疗仪

功能：神经和肌肉刺激理疗仪用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗。用于肌肉重新训练和对喉部肌肉进行功能性刺激，从而实现咽部肌肉正常收缩。

**技术参数**

1. ※波形：双向方波
2. 脉冲频率：80Hz
3. 脉冲宽度：300μsec
4. 脉冲电量：＜8μC
5. 输出保护：单一组成部分故障，每个脉冲＜15μC
6. ※电流输出：双强度电位， 0-25mA峰值电流输出
7. 时间基准：工作频率为3.58 MHz晶体振荡器控制
8. 电源：两节AA（1.5V）碱性电池供电
9. ※重量：＜1.5kg（包装重量，含所有配件），可随身携带

**功能参数**

1. ※通过美国FDA 、中国CFDA、CE、ISO认证
2. 双通道输出，并可分别设置治疗强度
3. 体积小巧轻便，便于携带
4. 操作简单方便
5. ※电流输出≤ 25mA，避免引起喉部痉挛
6. ※安全锁功能：开始治疗30秒之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致意外损伤
7. 输出保护：任何单一组件具有短路保护
8. 产地：美国原装进口