**济源市人民医院供水管道更换项目**

一、施工内容：原有旧管道拆除及新管道安装。

二、更换管道参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管道名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 热镀锌钢管 | 3mm |  |  |
| 2 | DNIcom镀锌钢管 | 110管 | 60m |  |
| 3 | 法兰 | 付 | 8 |  |
| 4 | 弯头 | 个 | 9 |  |
| 5 | 三通 | 个 | 3 |  |

三、项目施工范围：

从医技楼东侧至传染病区西南之间供水管道需更换为镀锌管道。

四、工期不得大于5天。

五、其他要求：施工期间尽可能减少停水时间。

2021年12月2日